|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název školy:** | | |
| **Laboratorní práce z fyziky č.:** | | |
| **Jméno:** | | **Třída:** |
| **Datum měření:** | **Datum odevzdání:** | |
| **Název úlohy: Měření signálu na vstupu zvukové karty pomocí Free Audio Editoru a Visual Analyser** | | |

**Pokyny k práci:**

1. podle pracovního listu SCLPX – 0 – 1R vyplňte pomůcky a sestavte postup práce
2. navrhněte tabulku, rozmyslete počet sloupců, pod tabulku proveďte případné výpočty
3. proveďte 10 měření
4. zodpovězte ***Otázky na závěr***

**Pomůcky:** ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Postup práce:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Vypracování (ilustrativní návrh tabulky pro SCLPX – 02 až 20):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č . měření** | Měřená veličina č. 1 | Měřená veličina č. 2 | Měřená veličina č. 3 | Měřená veličina č. 4 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

**Otázky na závěr:**

1. Jakou řádově nejmenší hodnotu časového intervalu můžeme měřit pomocí Free Audi Editoru?
2. Co musíme nastavit na kartě *Calibration* ve Visual Analyser při kalibraci napětí jako typ kalibrace?